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· Ta ur och rengör vattenfiltret
· Tryck lite fett i smörjkopparna på svängkransen
· Kolla oljenivån på kompressor. Övrigt enl instruktionsbok ”Service Hydrovane”
· Efterdra / kän  på kabelplintar i elskåpet för att förebygga problem att de skakar loss
· Skölj vattenfilter rör med sötvatten med öppna slangar
· Skölj övriga delar med sötvatten
Dränkpump
· Ta upp dränkpump ur brunnen och skölj med sötvatten och torka ren
Stora högtryckspump
· Dränera ut allt saltvatten och rotera axel
· Skölj med sötvatten och rotera axel
· Fyll pumpen med glykolblandning (50/50 eller tom något lägre halt). Alternativt ”skärolja”
· Rotera axel kontinuerligt varje vecka
Lilla pumpen
· Skölj med sötvatten
Torn
· Alla vinschar skall stå så att kolv/skruv är skyddad
· Smörj vinsch
· Byt läckande packningar och gamla dysor
· Kolla att vinschar och rotation går bra annars plocka ner och serva/byt
Slädar
· Alla vinschar skall stå så att kolv/skruv är skyddad
· Smörj alla skruvar
· Byt läckande packningar och gamla dysor (kolla med tryck luft)
Ledningar och ventiler
· Alla ventiler skall vara öppna (och halvt varv tillbaka)
· Motionera alla ventiler löpande under sommaren
Kompressor:
· Enligt instruktionsbok som finns innanför panel
Kondensor
· Stäng av el
· Öppna och rengör
